1. ISP.bat

功能：執行該bat，完成對RTD2143的燒錄，在bat中需要指定燒錄FW的路徑及名稱。

指定FW路徑的方式：一種為絕對路徑，另一種為相對路徑，注意相對路徑是相對於ISPTool.exe而言。

目前預設FW.bin置於ISPTool.exe同級目錄下, 若有更換需同時修改ISP.bat中指定的FW名稱。


2. ReadVersion.bat

功能：執行該bat，讀取RTD2188-VA的FW Version。